

Сведения о товарах (материалах)

	№ п/п

	[bookmark: _Hlk99526516]Наименование и эскиз товара (материала)
	Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребности Заказчика или эквивалентность предлагаемого товара (материала)

	
	
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм.
	Значение показателя, параметра

	1
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                             YDS-1007


	Высота, мм
	2460

	
	
	Длина, мм
	3650

	
	
	Ширина, мм
	1180

	
	
	Материал опорных стоек
	Клееный брус хвойных пород

	
	
	Сечение клееного бруса хвойных пород, мм
	100х100

	
	
	Горизонтальный вал
	Наличие

	
	
	Профильный размер вала, мм
	Не менее 60х60х3

	
	
	Металл грунтован и окрашен порошковыми красками в камере полимеризации
	Наличие

	
	
	Материал подвесов – цепь оцинкованная 6 мм в термоусадке
	Наличие

	
	
	Материал декоративных накладок
	Влагостойкая фанера

	
	
	Толщина влагостойкой фанеры, мм
	Не менее 18

	
	
	Фанерные элементы шлифованы, отфрезерованы с двух сторон
	Наличие

	
	
	Фанерные элементы грунтованы и окрашены акриловыми красками на водной основе в 2 слоя
	Наличие

	
	
	Сидение на подвесе «Гнездо» 
	Наличие

	
	
	Высота, мм
	100

	
	
	Тип сидения на подвесе «Гнездо»
	Антивандальное 

	
	
	Выдерживаемая нагрузка гнезда
	Не менее 200 кг

	
	
	Диаметр сидения на подвесе «Гнездо», мм
	Не менее 1000 не более 1200

	
	
	Материал каркаса обода сидения на подвесе «Гнездо»
	Сталь/пластик

	
	
	Материал оплетки каркаса обода сидения на подвесе «Гнездо»
	Трехпрядный канат

	
	
	Материал посадочного места сидения (сетка) на подвесе «Гнездо»
	Крученый четырехпрядный армированный канат

	
	
	Каждый конец посадочного места (сетка) сидения на подвесе «Гнездо» отпрессован стальной (алюминиевой) муфтой, закреплен шарнирным соединением для крепления к каркасу обода
	Наличие 

	
	
	Материал подвесов 
	Четырехпрядный армированный канат

	
	
	Диаметр четырехпрядного армированного каната подвесов, мм 
	Не менее 16

	
	
	Крепежный элемент качелей (подвес)
	Сталь

	
	
	Крепления подвесов
	На сиденье предусмотрены 4 отверстия диаметром 8,5мм под резьбу М8

	
	
	Метизы
	Оцинкованные

	
	
	Все резьбовые соединения закрыты пластиковыми заглушками светло-серого цвета с названием производителя
	Наличие 

	
	
	Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены 
	Наличие

	
	
	Комплектация

	
	
	Закладная для крепления опорных стоек, шт.
	4

	
	
	Опорные стойки, шт.
	4

	
	
	Горизонтальный вал, шт.
	1

	
	
	Декоративные панели (компл)
	1

	
	
	Крепежный элемент качелей (подвес), шт.
	2

	
	
	Сиденье «Гнездо», шт
	1

	
	
	Комплект метизов для монтажа, шт.
	1

	
	
	Шильдик с указанием информации согласно   ГОСТ - 34614.1 п 7.1 , ТР - 042 п 72., шт.
	1






          



image1.png




