

Сведения о товарах (материалах)

	№ п/п

	[bookmark: _Hlk99526516]Наименование и эскиз товара (материала)
	Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребности Заказчика или эквивалентность предлагаемого товара (материала)

	
	
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм.
	Значение показателя, параметра

	1
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                             YDS-1009

	Высота, мм
	2460

	
	
	Длина, мм
	5500

	
	
	Ширина, мм
	1180

	
	
	Материал опорных стоек
	Клееный брус хвойных пород

	
	
	Сечение клееного бруса хвойных пород, мм
	100х100

	
	
	Горизонтальный вал
	Наличие

	
	
	Профильный размер вала, мм
	Не менее 60х60х3

	
	
	Металл грунтован и окрашен порошковыми красками в камере полимеризации
	Наличие

	
	
	Материал подвесов – цепь оцинкованная 6 мм в термоусадке
	Наличие

	
	
	Материал декоративных накладок
	Влагостойкая фанера

	
	
	Толщина влагостойкой фанеры, мм
	Не менее 18

	
	
	Фанерные элементы шлифованы, отфрезерованы с двух сторон
	Наличие

	
	
	Фанерные элементы грунтованы и окрашены акриловыми красками на водной основе в 2 слоя
	Наличие

	
	
	Сиденье «Колыбель»
	Наличие

	
	
	Высота, мм
	Не менее 220 не более 225

	
	
	Длина, мм
	Не менее 440 не более 445

	
	
	Ширина, мм
	Не менее 290 не более 295

	
	
	Сиденье «Колыбель»
	Наличие

	
	
	Сиденье комплектуется
	вертикальными ограничителями и ободом

	
	
	Детали сиденье «Колыбель»
	выполнены из металла/аллюминия и покрыты термоэластопластом - мягким пластичным материалом

	
	
	Материал поверхности посадочного места
	Поверхность рифлёная, антискользящая

	
	
	Крепежный элемент качелей (подвес)
	Нержавеющая сталь

	
	
	Крепления подвесов
	На сиденье предусмотрены 4 отверстия диаметром 8,5мм под резьбу М8

	
	
	Сиденье «Стандарт»
	Наличие

	
	
	Высота, мм
	Не менее 25 не более 30

	
	
	Длина, мм
	Не менее 440 не более 445

	
	
	Ширина, мм
	Не менее 175 не более 180

	
	
	Материал сиденье «Стандарт»
	Выполнен из термоэластопласта, внутри сиденья установлена алюминиевая пластина

	
	
	Материал поверхности посадочного места
	Поверхность рифлёная, антискользящая

	
	
	Крепления подвесов
	На сиденье предусмотрены 4 отверстия диаметром 8,5мм под резьбу М8

	
	
	Метизы
	Оцинкованные

	
	
	Все резьбовые соединения закрыты пластиковыми заглушками светло-серого цвета с названием производителя
	Наличие 

	
	
	Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены 
	Наличие

	
	
	Комплектация

	
	
	Закладная для крепления опорных стоек, шт.
	6

	
	
	Опорные стойки, шт.
	6

	
	
	Горизонтальная вал, шт.
	2

	
	
	Декоративные панели (компл)
	1

	
	
	Крепежный элемент качелей (подвес), шт.
	6

	
	
	Сиденье «Стандарт» или «Колыбель», шт
	3

	
	
	Комплект метизов для монтажа, шт.
	1

	
	
	Шильдик с указанием информации согласно   ГОСТ - 34614.1 п 7.1 , ТР - 042 п 72., шт.
	1
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