

Сведения о товарах (материалах)

	№ п/п

	[bookmark: _Hlk99526516]Наименование и эскиз товара (материала)
	Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребности Заказчика или эквивалентность предлагаемого товара (материала)

	
	
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм.
	Значение показателя, параметра

	1
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                             YDS-1010


	Высота, мм
	Не менее 2460

	
	
	Длина, мм
	Не менее 5050

	
	
	Ширина, мм
	Не менее 1180

	
	
	Материал опорных стоек
	Клееный брус хвойных пород

	
	
	Сечение клееного бруса хвойных пород, мм
	100х100

	
	
	Горизонтальный вал
	Наличие

	
	
	Профильный размер вала, мм
	Не менее 60х60х3

	
	
	Металл грунтован и окрашен порошковыми красками в камере полимеризации
	Наличие

	
	
	Материал подвесов – цепь оцинкованная 6 мм в термоусадке
	Наличие

	
	
	Материал декоративных накладок
	Влагостойкая фанера

	
	
	Толщина влагостойкой фанеры, мм
	Не менее 18

	
	
	Фанерные элементы шлифованы, отфрезерованы с двух сторон
	Наличие

	
	
	Фанерные элементы грунтованы и окрашены акриловыми красками на водной основе в 2 слоя
	Наличие

	
	
	Сиденье «Колыбель»
	Наличие

	
	
	Высота, мм
	Не менее 220 не более 225

	
	
	Длина, мм
	Не менее 440 не более 445

	
	
	Ширина, мм
	Не менее 290 не более 295

	
	
	Сиденье «Колыбель»
	Наличие

	
	
	Сиденье комплектуется
	вертикальными ограничителями и ободом

	
	
	Детали сиденье «Колыбель»
	выполнены из металла/аллюминия и покрыты термоэластопластом - мягким пластичным материалом

	
	
	Материал поверхности посадочного места
	Поверхность рифлёная, антискользящая

	
	
	Крепежный элемент качелей (подвес)
	Нержавеющая сталь

	
	
	Крепления подвесов
	На сиденье предусмотрены 4 отверстия диаметром 8,5мм под резьбу М8

	
	
	Сиденье «Стандарт»
	Наличие

	
	
	Высота, мм
	Не менее 25 не более 30

	
	
	Длина, мм
	Не менее 440 не более 445

	
	
	Ширина, мм
	Не менее 175 не более 180

	
	
	Материал сиденье «Стандарт»
	Выполнен из термоэластопласта, внутри сиденья установлена алюминиевая пластина

	
	
	Материал поверхности посадочного места
	Поверхность рифлёная, антискользящая

	
	
	Крепления подвесов
	На сиденье предусмотрены 4 отверстия диаметром 8,5мм под резьбу М8

	
	
	Сиденье «Гнездо»
	Наличие

	
	
	Высота, мм
	100

	
	
	Тип сидения на подвесе «Гнездо»
	Антивандальное 

	
	
	Выдерживаемая нагрузка гнезда
	Не менее 200 кг

	
	
	Диаметр сидения на подвесе «Гнездо», мм
	Не менее 1000 не более 1200

	
	
	Материал каркаса обода сидения на подвесе «Гнездо»
	Сталь/пластик

	
	
	Материал оплетки каркаса обода сидения на подвесе «Гнездо»
	Трехпрядный канат

	
	
	Материал посадочного места сидения (сетка) на подвесе «Гнездо»
	Крученый четырехпрядный армированный канат

	
	
	Каждый конец посадочного места (сетка) сидения на подвесе «Гнездо» отпрессован стальной (алюминиевой) муфтой, закреплен шарнирным соединением для крепления к каркасу обода
	Наличие 

	
	
	Материал подвесов 
	Четырехпрядный армированный канат

	
	
	Диаметр четырехпрядного армированного каната подвесов, мм 
	Не менее 16

	
	
	Крепежный элемент качелей (подвес)
	Сталь

	
	
	Крепления подвесов
	На сиденье предусмотрены 4 отверстия диаметром 8,5мм под резьбу М8

	
	
	Комплектация

	
	
	Закладная для крепления опорных стоек, шт.
	6

	
	
	Опорные стойки, шт.
	6

	
	
	Горизонтальная вал, шт.
	2

	
	
	Декоративные панели (компл)
	1

	
	
	Крепежный элемент качелей (подвес), шт.
	6

	
	
	Сиденье «Стандарт» или «Колыбель», шт
	2

	
	
	Сиденье «Гнездо», шт
	1

	
	
	Комплект метизов для монтажа, шт.
	1

	
	
	Шильдик с указанием информации согласно   ГОСТ - 34614.1 п 7.1 , ТР - 042 п 72., шт.
	1
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