

Сведения о товарах (материалах)

	№ п/п

	[bookmark: _Hlk99526516]Наименование и эскиз товара (материала)
	Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребности Заказчика или эквивалентность предлагаемого товара (материала)

	
	
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм.
	Значение показателя, параметра

	1
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                             YDS-1015


	Высота, мм
	2000

	
	
	Длина, мм
	5220

	
	
	Ширина, мм
	1100

	
	
	Материал опорных стоек
	Металлическая труба

	
	
	Металл грунтован и окрашен порошковыми красками в камере полимеризации
	Наличие

	
	
	Профильный размер опорных стоек, мм
	Не менее 80х80х3

	
	
	Профильный размер вала, мм
	Не менее 60х60х3

	
	
	Сидение на подвесе «Гнездо» 
	Наличие

	
	
	Тип сидения на подвесе «Гнездо»
	Антивандальное 

	
	
	Выдерживаемая нагрузка гнезда
	Не менее 200 кг

	
	
	Диаметр сидения на подвесе «Гнездо», мм
	Не менее 1000 не более 1200

	
	
	Материал каркаса обода сидения на подвесе «Гнездо»
	Сталь 

	
	
	Материал оплетки каркаса обода сидения на подвесе «Гнездо»
	Трехпрядный канат

	
	
	Материал посадочного места сидения (сетка) на подвесе «Гнездо»
	Крученый четырехпрядный армированный канат

	
	
	Каждый конец посадочного места (сетка) сидения на подвесе «Гнездо» отпрессован стальной (алюминиевой)  муфтой, закреплен шарнирным соединением для крепления к каркасу обода
	Наличие 

	
	
	 Материал подвесов 
	Четырехпрядный армированный канат

	
	
	Диаметр четырехпрядного армированного каната подвесов, мм 
	Не менее 16

	
	
	Сиденье «Стандарт»
	Наличие (2шт)

	
	
	Высота, мм
	Не менее 25 не более 30

	
	
	Длина, мм
	Не менее 440 не более 445

	
	
	Ширина, мм
	Не менее 175 не более 180

	
	
	Материал сиденье «Стандарт»
	Выполнен из термоэластопласта, внутри сиденья установлена алюминиевая пластина

	
	
	Материал поверхности посадочного места
	Поверхность рифлёная, антискользящая

	
	
	Крепежный элемент качелей (подвес)
	Оцинкованная сталь

	
	
	Крепления подвесов
	На сиденье предусмотрены 4 отверстия диаметром 8,5мм под резьбу М8

	
	
	Метизы
	Оцинкованные

	
	
	Все резьбовые соединения закрыты пластиковыми заглушками светло-серого цвета с названием производителя
	Наличие 

	
	
	Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены 
	Наличие

	
	
	Комплектация

	
	
	Опорные стойки, шт.
	6

	
	
	Горизонтальная вал, шт.
	2

	
	
	Крепежный элемент качелей (подвес), шт.
	6

	
	
	Сиденье «Стандарт» или «Колыбель», шт.
	2

	
	
	Сиденье «Гнездо», шт.
	1

	
	
	Комплект метизов для монтажа, шт.
	1

	
	
	Шильдик с указанием информации согласно   ГОСТ - 34614.1 п 7.1 , ТР - 042 п 72., шт.
	1
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