

Сведения о товарах (материалах)

	№ п/п

	[bookmark: _Hlk99526516]Наименование и эскиз товара (материала)
	Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребности Заказчика или эквивалентность предлагаемого товара (материала)

	
	
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм.
	Значение показателя, параметра

	1
	[image: ]


 YDS 20-003

	Высота, мм
	1800

	
	
	Длина, мм
	730

	
	
	Ширина, мм
	40

	
	
	Материал перекладин  
	Стальная труба

	
	
	Диаметр стальной трубы перекладин, мм
	Не менее 26,8 не более 33,5

	
	
	Толщина стенки стальной трубы перекладин, мм
	Не менее 2,5 не более 3,2

	
	
	Материал опорных стоек
	Клееный брус хвойных пород

	
	
	Сечение клееного бруса хвойных пород, мм
	100х100

	
	
	Материал лаза из фанеры 
	Влагостойкая фанера 

	
	
	Толщина влагостойкой фанеры лаза, мм
	 Не менее 15

	
	
	Влагостойкая фанеры лаза шлифованная и окрашена с 2-х сторон
	Наличие 

	
	
	Материал закладной детали для крепления опорных стоек 
	Стальная труба, стальной лист

	
	
	Диаметр/сечение стальной трубы закладной детали для крепления опорных стоек, мм
	Не менее 20

	
	
	Толщина стенки стальной трубы закладной детали для крепления опорных стоек, мм
	Не менее 1,5

	
	
	Толщина стального листа закладной детали для крепления опорных стоек, мм
	Не менее 2

	
	
	Все углы фанерных и деревянных деталей скруглены 
Кромки скруглены 
	Наличие

	
	
	Все метизы оцинкованы
	Наличие 

	
	
	Все резьбовые соединения закрыты разноцветными пластиковыми заглушками
	Наличие

	
	
	Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены 
	Наличие

	
	
	Грунтование перед окрашиванием
	Наличие 

	
	
	Окрашивание

	
	
	Металлические элементы
	Порошковое 

	
	
	Толщина слоя порошкового окрашивания металлических элементов не менее 85, не более 120, мкм
	Наличие

	
	
	Фанерные элементы грунтованы и окрашены акриловыми красками на водной основе в 2 слоя
	Наличие

	
	
	Количество слоев окрашивания деревянных элементов, шт.
	Не менее 2

	
	
	Изделия из клееного бруса хвойных пород 100х100 мм обработаны пропиткой на основе натуральных компонентов
	Наличие

	
	
	Комплектация

	
	
	Опорные стойки, шт.
			2

	
	
	Закладная для крепления опорных стоек, шт.
	2

	
	
	Лаз из фанеры, шт
	1

	
	
	Вертикальный шест, шт
	1

	
	
	Комплект метизов и заглушек для монтажа, шт.
	1
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