

Сведения о товарах (материалах)

	№ п/п

	[bookmark: _Hlk99526516]Наименование и эскиз товара (материала)
	Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребности Заказчика или эквивалентность предлагаемого товара (материала)

	
	
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм.
	Значение показателя, параметра

	1
	[image: ]


 YDS 20-004

	Высота, мм
	1450

	
	
	Длина, мм
	1200

	
	
	Ширина, мм
	1050

	
	
	Материал перекладин  
	Стальная труба

	
	
	Диаметр стальной трубы перекладин, мм
	Не менее 26,8 не более 33,5

	
	
	Толщина стенки стальной трубы перекладин, мм
	Не менее 2,5 не более 3,2

	
	
	Материал опорных стоек
	Профильная труба

	
	
	Сечение профильной трубы опорных стоек, мм
	40х40

	
	
	Толщина стенки стальной трубы боковины, мм
	Не менее 1,5 не более 3

	
	
	Материал лаза из фанеры 
	Влагостойкая фанера 

	
	
	Толщина влагостойкой фанеры лаза, мм
	 Не менее 18

	
	
	Влагостойкая фанеры лаза шлифованная и окрашена с 2-х сторон
	Наличие 

	
	
	Все углы фанерных и деревянных деталей скруглены кромки скруглены 
	Наличие

	
	
	Все метизы оцинкованы
	Наличие 

	
	
	Все резьбовые соединения закрыты разноцветными пластиковыми заглушками
	Наличие

	
	
	Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены 
	Наличие

	
	
	Грунтование перед окрашиванием
	Наличие 

	
	
	Окрашивание

	
	
	Металлические элементы
	Порошковое 

	
	
	Толщина слоя порошкового окрашивания металлических элементов не менее 85, не более 120, мкм
	Наличие

	
	
	Фанерные элементы грунтованы и окрашены акриловыми красками на водной основе в 2 слоя
	Наличие

	
	
	Количество слоев окрашивания деревянных элементов, шт.
	Не менее 2

	
	
	Изделия из клееного бруса хвойных пород 100х100 мм обработаны пропиткой на основе натуральных компонентов
	Наличие

	
	
	Комплектация

	
	
	
	

	
	
	Лаз Шведская стенка, шт.
	2

	
	
	Лаз из фанеры, шт
	1

	
	
	Комплект метизов и заглушек для монтажа, шт.
	1
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