


	№ п/п

	[bookmark: _Hlk99526516]Наименование и эскиз товара (материала)
	Описание материалов 

	
	
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм.
	Значение показателя, параметра

	

1
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YDS-2006
	Высота, мм
	750

	
	
	Длина, мм
	2160

	
	
	Ширина, мм
	330

	
	
	Материал спинок и сидений
	Влагостойкая фанера

	
	
	Толщина влагостойкой фанеры, мм
	Не менее 18

	
	
	Фанерные элементы шлифованы, отфрезерованы с двух сторон
	Наличие

	
	
	Фанерные элементы грунтованы и окрашены акриловыми красками на водной основе в 2 слоя
	Наличие

	
	
	Материал рамы балансира – труба диаметром 48мм
	Наличие 

	
	
	Материал подвижной перекладины – доска хвойных пород 45х145
	Наличие

	
	
	Рамка крепления спинки выполнена из трубы диаметром 26мм, уголка сечением 45х45мм, трубы сечением 20х20мм
	Наличие

	
	
	Отбойные демпферы выполнены из армированной листовой резины толщиной 16мм
	Наличие

	
	
	Подвижный узел балансира укомплектован точеными изделиями и подшипниками
	Наличие

	
	
	Все резьбовые соединения закрыты пластиковыми заглушками светло-серого цвета с названием производителя
	Наличие 

	
	
	Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками
	Наличие

	
	
	Комплектация

	
	
	Балансир в собранном виде, шт
	1

	
	
	Шильдик с указанием информации согласно   ГОСТ - 34614.1 п 7.1 , ТР - 042 п 72.
	Наличие
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