

Сведения о товарах (материалах)

	№ п/п

	[bookmark: _Hlk99526516]Наименование и эскиз товара (материала)
	Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребности Заказчика или эквивалентность предлагаемого товара (материала)

	
	
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм.
	Значение показателя, параметра

	1
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YDS 30-014

	Высота, мм
	900

	
	
	Длина, мм
	5890

	
	
	Ширина, мм
	2045

	
	
	Материал закладной детали для крепления опорных стоек 
	Стальная труба, стальной лист

	
	
	Диаметр/сечение стальной трубы закладной детали для крепления опорных стоек, мм
	Не менее 20

	
	
	Толщина стенки стальной трубы закладной детали для крепления опорных стоек, мм
	Не менее 1,5

	
	
	Толщина стального листа закладной детали для крепления опорных стоек, мм
	Не менее 2

	
	
	Материал опорных стоек
	Клееный брус хвойных пород

	
	
	Сечение клееного бруса хвойных пород, мм
	100х100

	
	
	Материал перекладин  
	Стальная труба

	
	
	Диаметр стальной трубы перекладин, мм
	Не менее 26,8 не более 33,5

	
	
	Толщина стенки стальной трубы перекладин, мм
	Не менее 2,5 не более 3,2

	
	
	Все углы деревянных деталей скруглены 
Кромки скруглены 
	Наличие

	
	
	Все метизы оцинкованы
	Наличие 

	
	
	Все резьбовые соединения закрыты разноцветными пластиковыми заглушками
	Наличие

	
	
	Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены 
	Наличие

	
	
	Грунтование перед окрашиванием
	Наличие 

	
	
	Окрашивание

	
	
	Металлические элементы
	Порошковое 

	
	
	Толщина слоя порошкового окрашивания металлических элементов не менее 85, не более 120, мкм
	Наличие

	
	
	Изделия из клееного бруса хвойных пород 100х100 обработаны пропиткой на основе натуральных компонентов
	Наличие

	
	
	Комплектация

	
	
	Закладная для крепления опорных стоек, шт.
	12

	
	
	Опорные стойки, шт
	12

	
	
	Перекладины, шт
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	Комплект метизов и заглушек для монтажа, шт.
	1
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