

Сведения о товарах (материалах)

	№ п/п

	[bookmark: _Hlk99526516]Наименование и эскиз товара (материала)
	Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребности Заказчика или эквивалентность предлагаемого товара (материала)

	
	
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм.
	Значение показателя, параметра

	1
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 YDS 30-102
	Высота, мм
	3600

	
	
	Длина, мм
	1200

	
	
	Ширина, мм
	1460

	
	
	Материал опорной стойки  
	Профильная труба

	
	
	Сечение стальной трубы опорный стойки, мм
	60х60

	
	
	Толщина стенки стальной трубы рамы, мм
	Не менее 2

	
	
	Материал металлокаркаса щита
	Профильная труба

	
	
	Сечение стальной трубы металлокаркаса, мм
	60х60

	
	
	Толщина стенки стальной трубы металлокаркаса, мм
	Не менее 2

	
	
	Материал щита из фанеры 
	Влагостойкая фанера 

	
	
	Толщина влагостойкой фанеры щита, мм
	 Не менее 18

	
	
	Влагостойкая фанеры лаза шлифованная и окрашена с 2-х сторон
	Наличие 

	
	
	Все углы фанерных и деревянных деталей скруглены 
Кромки скруглены 
	Наличие
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	Материал баскетбольного кольца  
	Стальная труба и листовой металл

	
	
	Диаметр стальной трубы баскетбольного кольца, мм
	Не менее 12

	
	
	Толщина стенки стальной трубы баскетбольного кольца, мм
	Не менее 1,5

	
	
	Толщина листового металла, мм
	Не менее 2

	
	
	Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены 
	Наличие

	
	
	Грунтование перед окрашиванием
	Наличие 

	
	
	Окрашивание

	
	
	Металлические элементы
	Порошковое 

	
	
	Толщина слоя порошкового окрашивания металлических элементов не менее 85, не более 120, мкм
	Наличие

	
	
	Фанерные элементы грунтованы и окрашены акриловыми красками на водной основе в 2 слоя
	Наличие

	
	
	Количество слоев окрашивания деревянных элементов, шт.
	Не менее 2

	
	
	Комплектация

	
	
	Опорная стойка, шт.
			1

	
	
	Щит, шт.
	1

	
	
	Кольцо, шт.
	1
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