

Сведения о товарах (материалах)

	№ п/п

	[bookmark: _Hlk99526516]Наименование и эскиз товара (материала)
	Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребности Заказчика или эквивалентность предлагаемого товара (материала)

	
	
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм.
	Значение показателя, параметра

	4
	[image: ]

YDS 40-007

	Высота, мм
	2820

	
	
	Длина, мм
	4010

	
	
	Ширина, мм
	4400

	
	
	Материал опорных стоек, БУМа
	Клееный брус хвойных пород

	
	
	Сечение клееного бруса хвойных пород, мм
	100х100

	
	
	Окрашивание деревянных (фанерных) элементов краской на водной основе, маслом на основе натуральных компонентов, антисептики
	Наличие

	
	
	Материал закладной детали для крепления опорных стоек, мм 
	Стальная труба, стальной уголок 90х90

	
	
	Диаметр/сечение стальной трубы закладной детали для крепления опорных стоек, мм
	Не менее 20

	
	
	Толщина стенки стальной трубы закладной детали для крепления опорных стоек, мм
	Не менее 1,5

	
	
	Толщина стального уголка закладной детали для крепления опорных стоек, мм
	Не менее 2

	
	
	Материал перекладин, решетки для лазания
	Стальная труба

	
	
	Диаметр/сечение стальной трубы перекладин, решетки для лазания, мм
	Не менее 26,8 не более 33,5/20х40

	
	
	Толщина стенки стальной трубы перекладин, решетки для лазания, мм
	Не менее 1,5 не более 3,2

	
	
	Материал лаза, ограждений, баскетбольного щита
	Влагостойкая фанера 

	
	
	Толщина влагостойкой фанеры лаза, ограждений, баскетбольного щита, мм
	 Не менее 15

	
	
	Влагостойкая фанеры лаза, ограждений, баскетбольного щита, шлифованная, грунтована и окрашена с 2-х сторон акриловой краской на водной основе
	Наличие 

	
	
	Канат для лазания 
	Наличие 

	
	
	Тип каната для лазания 
	Х/б 

	
	
	Диаметр каната для лазания, мм 
	40

	
	
	Материал металлокаркаса щита
	Профильная труба

	
	
	Сечение стальной трубы металлокаркаса, мм
	60х60

	
	
	Толщина стенки стальной трубы металлокаркаса, мм
	Не менее 2

	
	
	Материал баскетбольного кольца  
	Стальная труба и листовой металл

	
	
	Диаметр стальной трубы баскетбольного кольца, мм
	Не менее 12

	
	
	Толщина стенки стальной трубы баскетбольного кольца, мм
	Не менее 1,5

	
	
	Толщина листового металла, мм
	Не менее 2

	
	
	Все метизы оцинкованы
	Наличие 

	
	
	Все резьбовые соединения закрыты разноцветными пластиковыми заглушками
	Наличие

	
	
	Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены 
	Наличие

	
	
	Грунтование перед окрашиванием
	Наличие 

	
	
	Окрашивание

	
	
	Металлические элементы
	Порошковое 

	
	
	Толщина слоя порошкового окрашивания металлических элементов не менее 85, не более 120, мкм
	Наличие

	
	
	Изделия из клееного бруса хвойных пород 100х100 мм обработаны пропиткой на основе натуральных компонентов
	Наличие

	
	
	Комплектация

	
	
	Перекладина (перемычка), шт.
			32

	
	
	Закладная для крепления опорных стоек, шт.
	10

	
	
	Опорные стойки, шт.
	10

	
	
	Решетка для лазания, шт.
	1

	
	
	Ограждения фанерные, шт.
	2

	
	
	Фанерный лаз, шт.
	1

	
	
	Канат, шт.
	1

	
	
	Баскетбольный щит, шт.
	1

	
	
	БУМ, шт.
	1

	
	
	Комплект метизов и заглушек, шт.
	1
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