

Сведения о товарах (материалах)

	№ п/п

	[bookmark: _Hlk99526516]Наименование и эскиз товара (материала)
	Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребности Заказчика или эквивалентность предлагаемого товара (материала)

	
	
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм.
	Значение показателя, параметра

	4
	[image: ]

YDS-6022

	Высота, мм
	1700

	
	
	Длина, мм
	4070

	
	
	Ширина, мм
	3170

	
	
	Высота от уровня земли до верха ската горки, мм
	750

	
	
	Материал каркаса ската горки 
	Профильная стальная труба 

	
	
	Сечение профильной стальной трубы каркаса ската горки, мм
	20х40

	
	
	Толщина стенки профильной стальной трубы каркаса ската горки, мм
	Не менее 2

	
	
	Ширина ската горки, мм
	Не менее 520 не более 530

	
	
	Материал скользящей основы ската горки
	Лист нержавеющей стали 

	
	
	Толщина листа нержавеющей стали скользящей основы ската горки, мм
	 1

	
	
	Лист нержавеющей стали утоплен в паз про фрезерованный по всей длине бортика ската горки
	Наличие 

	
	
	Высота бортика ската горки, мм
	Не менее 130

	
	
	Материал бортика ската горки
	Влагостойкая фанера

	
	
	Толщина влагостойкой фанеры бортика ската горки, мм
	Не менее 21

	
	
	Влагостойкая фанера бортика ската горки, шлифованная с двух сторон 
	Наличие 

	
	
	Конструктивно переходной мост состоит из 2-х бортов из влагостойкой фанеры,  на которые крепится пол из влагостойкой фанеры с анти скользящим покрытием
	Наличие

	
	
	Лестница
	Наличие 

	
	
	Высота лестниц, мм
	750

	
	
	Конструктивно лестницы состоят из 2-х тетив (перил), выполненных из влагостойкой фанеры, на которые крепятся ступени
	
Наличие

	
	
	Материал ступеней лестницы
	Влагостойкая фанера с анти скользящим покрытием

	
	
	Толщина влагостойкой фанеры ступеней лестницы, мм
	Не менее 18

	
	
	Ступени лестницы и переходного моста усилены металлической перекладиной жесткости
	Наличие

	
	
	Лаги из фанеры для скрепления полов
	Наличие

	
	
	Материал лаг площадки
	Влагостойкая фанера

	
	
	Толщина фанеры для лаг пола, мм
	Не менее 18

	
	
	Материал площадки (пола)
	Ламинированная влагостойкая фанера с анти скользящим покрытием

	
	
	Толщина ламинированной влагостойкой фанеры с анти скользящим покрытием, мм
	18

	
	
	Окрашивание деревянных (фанерных) элементов краской на водной основе, маслом на основе натуральных компонентов, антисептики
	Наличие

	
	
	Полы, переходной мост, трап
	Выполнены из ламинированной противоскользящей влагостойкой фанеры

	
	
	Материал декоративных накладок, ограждений, лаза
	Влагостойкая фанера 

	
	
	Толщина влагостойкой фанеры декоративных накладок, ограждений, лаза, мм
	 Не менее 15

	
	
	Влагостойкая фанеры декоративных накладок, ограждений, лаза шлифованная и окрашена с 2-х сторон
	Наличие 

	
	
	Материал опорных стоек
	Клееный брус хвойных пород 

	
	
	Сечение клееного бруса хвойных пород опорных стоек, мм
	100х100

	
	
	Материал закладной детали для крепления опорных стоек, мм 
	Стальная труба, стальной уголок 90х90

	
	
	Диаметр/сечение стальной трубы закладной детали для крепления опорных стоек, мм
	Не менее 20

	
	
	Толщина стенки стальной трубы закладной детали для крепления опорных стоек, мм
	Не менее 1,5

	
	
	Толщина стального уголка закладной детали для крепления опорных стоек, мм
	Не менее 2

	
	
	Материал перекладин, турника, рукохода, ограждений
	Стальная труба

	
	
	Диаметр/сечение стальной трубы перекладин, рукоходов, турников, ограждений, мм
	Не менее 26,8 не более 33,5/20х40

	
	
	Толщина стенки стальной трубы перекладин, рукоходов, турников, ограждений, мм
	Не менее 1,5 не более 3,2

	
	
	Все метизы оцинкованы
	Наличие 

	
	
	Все резьбовые соединения закрыты разноцветными пластиковыми заглушками
	Наличие

	
	
	Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены 
	Наличие

	
	
	Все углы фанерных и деревянных деталей скруглены Кромки скруглены 
	Наличие

	
	
	Грунтование перед окрашиванием
	Наличие 

	
	
	Окрашивание

	
	
	Металлические элементы
	Порошковое 

	
	
	Толщина слоя порошкового окрашивания металлических элементов не менее 85, не более 120, мкм
	Наличие

	
	
	Изделия из клееного бруса хвойных пород 100х100 мм обработаны пропиткой на основе натуральных компонентов
	Наличие

	
	
	Комплектация

	
	
	Перекладина (перемычка), шт.
			2

	
	
	Закладная для крепления опорных стоек, шт.
	10

	
	
	Опорные стойки, шт.
	10

	
	
	Лаз (рукоход), шт.
	1

	
	
	Ограждения фанерные, компл.
	2

	
	
	Ограждения переходного моста фанерные, компл.
	1

	
	
	Трап наклонный, компл.
	1

	
	
	Турник, шт.
	1

	
	
	Площадка переходная, шт.
	2

	
	
	Переходной мост, шт.
	1

	
	
	Скат горки, шт.
	2

	
	
	Лаз вертикальный (фанера), шт.
	1

	
	
	Комплект метизов, заглушек для монтажа, шт.
	1

	
	
	Шильдик с указанием информации согласно   ГОСТ - 34614.1 п 7.1 , ТР - 042 п 72., шт.
	1
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