

Сведения о товарах (материалах)

	№ п/п

	[bookmark: _Hlk99526516]Наименование и эскиз товара (материала)
	Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребности Заказчика или эквивалентность предлагаемого товара (материала)

	
	
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм.
	Значение показателя, параметра

	1
	[image: ]


YDS-8001

	Высота, мм
	1950

	
	
	Длина, мм
	1800

	
	
	Ширина, мм
	1400

	
	
	Лаги из фанеры для скрепления полов
	Наличие

	
	
	Материал лаг площадки
	Влагостойкая фанера

	
	
	Толщина фанеры для лаг пола, мм
	Не менее 18

	
	
	Материал площадки (пола)
	Ламинированная влагостойкая фанера с анти скользящим покрытием

	
	
	Толщина ламинированной влагостойкой фанеры с анти скользящим покрытием, мм
	18

	
	
	Материал опорных стоек
	Клееный брус хвойных пород

	
	
	Сечение клееного бруса хвойных пород, мм
	100х100

	
	
	Окрашивание деревянных (фанерных) элементов краской на водной основе, маслом на основе натуральных компонентов
	Наличие

	
	
	Материал ограждений, скамеек, декоративных элементов, крыш
	Влагостойкая фанера 

	
	
	Толщина влагостойкой фанеры ограждений, скамеек, декоративных элементов, крыш мм
	 Не менее 15

	
	
	Влагостойкая фанера ограждений, скамеек, декоративных элементов, крыш шлифованная, грунтована и окрашена с 2-х сторон акриловой краской на водной основе
	Наличие 

	
	
	Материал закладной детали для крепления опорных стоек, мм
	Стальная труба, стальной уголок 90х90

	
	
	Диаметр/сечение стальной трубы закладной детали для крепления опорных стоек, мм
	Не менее 20

	
	
	Толщина стенки стальной трубы закладной детали для крепления опорных стоек, мм
	Не менее 1,5

	
	
	Толщина стального уголка закладной детали для крепления опорных стоек, мм
	Не менее 2

	
	
	Все метизы оцинкованы
	Наличие 

	
	
	Все резьбовые соединения закрыты разноцветными пластиковыми заглушками
	Наличие

	
	
	Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены 
	Наличие

	
	
	Все углы фанерных и деревянных деталей скруглены, кромки скруглены 
	Наличие

	
	
	Окрашивание

	
	
	Металлические элементы
	Порошковое 

	
	
	Толщина слоя порошкового окрашивания металлических элементов не менее 85, не более 120, мкм
	Наличие

	
	
	Изделия из клееного бруса хвойных пород 100х100 мм обработаны пропиткой на основе натуральных компонентов
	Наличие

	
	
	Комплектация

	
	
	Закладная для крепления опорных стоек, шт.
	4

	
	
	Опорные стойки, шт.
	4

	
	
	Ограждения фанерные, шт.
	2

	
	
	Площадка (пол), шт.
	1

	
	
	Лаги для пола, комп
	1

	
	
	Скамья внутренняя, шт.
	2

	
	
	Верхние декоративные накладки, компл
	2

	
	
	Крыша, компл.
	1

	
	
	Игровая панель «Счеты», шт.
	1

	
	
	Комплект метизов, заглушек для монтажа, шт.
	1

	
	
	Шильдик с указанием информации согласно   ГОСТ - 34614.1 п 7.1 , ТР - 042 п 72., шт.
	1
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