

Сведения о товарах (материалах)

	№ п/п

	[bookmark: _Hlk99526516]Наименование и эскиз товара (материала)
	Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребности Заказчика или эквивалентность предлагаемого товара (материала)

	
	
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм.
	Значение показателя, параметра

	1
	[image: ]


 YDS 20-009

	Высота, мм
	350

	
	
	Длина, мм
	5200

	
	
	Ширина, мм
	180

	
	
	Материал закладной детали для крепления опорных стоек 
	Стальная труба, стальной лист

	
	
	Диаметр/сечение стальной трубы закладной детали для крепления опорных стоек, мм
	Не менее 20

	
	
	Толщина стенки стальной трубы закладной детали для крепления опорных стоек, мм
	Не менее 1,5

	
	
	Толщина стального листа закладной детали для крепления опорных стоек, мм
	Не менее 2

	
	
	Все углы деревянных деталей скруглены 
Кромки скруглены 
	Наличие

	
	
	Материал опорных стоек, БУМ
	Клееный брус хвойных пород

	
	
	Сечение клееного бруса хвойных пород, мм
	100х100

	
	
	Материал накладной детали БУМа
	Ламинированная влагостойкая фанера с анти скользящим покрытием

	
	
	Толщина ламинированной влагостойкой фанеры с анти скользящим покрытием, мм
	18

	
	
	Все метизы оцинкованы
	Наличие 

	
	
	Все резьбовые соединения закрыты разноцветными пластиковыми заглушками
	Наличие

	
	
	Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены 
	Наличие

	
	
	Грунтование перед окрашиванием
	Наличие 

	
	
	Окрашивание

	
	
	Металлические элементы
	Порошковое 

	
	
	Толщина слоя порошкового окрашивания металлических элементов не менее 85, не более 120, мкм
	Наличие

	
	
	Фанерные элементы грунтованы и окрашены акриловыми красками на водной основе в 2 слоя
	Наличие

	
	
	Количество слоев окрашивания деревянных элементов, шт.
	Не менее 2

	
	
	Изделия из клееного бруса хвойных пород 100х100 мм обработаны пропиткой на основе натуральных компонентов
	Наличие

	
	
	Комплектация

	
	
	БУМ, шт.
	3

	
	
	Закладная для крепления опорных стоек, шт.
	2

	
	
	Опорные стойки, шт
	2

	
	
	Накладная деталь БУМа, компл
	3

	
	
	Комплект метизов и заглушек для монтажа, шт.
	1
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