

Сведения о товарах (материалах)

	№ п/п

	[bookmark: _Hlk99526516]Наименование и эскиз товара (материала)
	Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребности Заказчика или эквивалентность предлагаемого товара (материала)

	
	
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм.
	Значение показателя, параметра

	1
	[image: ]


YDS 20-014

	Высота, мм
	550

	
	
	Длина, мм
	2300

	
	
	Ширина, мм
	550

	
	
	Материал опорных стоек
	Стальная труба

	
	
	Диаметр стальной трубы перекладин, мм
	Не менее 33,5 не более 42,3

	
	
	Толщина стенки стальной трубы перекладин, мм
	Не менее 2,5 не более 3,2

	
	
	Материал опорных БУМ
	Клееный брус хвойных пород

	
	
	Сечение клееного бруса хвойных пород, мм
	100х100

	
	
	Материал крепления БУМ к опорным стойкам
	Цепь короткозвенная оцинкованная

	
	
	Все метизы оцинкованы
	Наличие 

	
	
	Все резьбовые соединения закрыты разноцветными пластиковыми заглушками
	Наличие

	
	
	Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены 
	Наличие

	
	
	Грунтование перед окрашиванием
	Наличие 

	
	
	Окрашивание

	
	
	Металлические элементы
	Порошковое 

	
	
	Толщина слоя порошкового окрашивания металлических элементов не менее 85, не более 120, мкм
	Наличие

	
	
	Изделия из клееного бруса хвойных пород 100х100 мм обработаны пропиткой на основе натуральных компонентов
	Наличие

	
	
	Комплектация

	
	
	Опорные стойки, шт
	2

	
	
	БУМ, шт
	1

	
	
	Цепи для подвеса БУМ, комп
	1

	
	
	Комплект метизов и заглушек для монтажа, шт.
	1






          



image1.png




