

Сведения о товарах (материалах)

	№ п/п

	[bookmark: _Hlk99526516]Наименование и эскиз товара (материала)
	Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребности Заказчика или эквивалентность предлагаемого товара (материала)

	
	
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм.
	Значение показателя, параметра

	4
	[image: ]

YDS 40-002

	Высота, мм
	1600

	
	
	Длина, мм
	2650

	
	
	Ширина, мм
	1000

	
	
	Материал опорных стоек
	Клееный брус хвойных пород

	
	
	Сечение клееного бруса хвойных пород, мм
	100х100

	
	
	Окрашивание деревянных (фанерных) элементов краской на водной основе, маслом на основе натуральных компонентов, антисептики
	Наличие

	
	
	Материал закладной детали для крепления опорных стоек, мм 
	Стальная труба, стальной уголок 90х90

	
	
	Диаметр/сечение стальной трубы закладной детали для крепления опорных стоек, мм
	Не менее 20

	
	
	Толщина стенки стальной трубы закладной детали для крепления опорных стоек, мм
	Не менее 1,5

	
	
	Толщина стального уголка закладной детали для крепления опорных стоек, мм
	Не менее 2

	
	
	Материал перекладин, турника, рукохода, решетки для лазания
	Стальная труба

	
	
	Диаметр/сечение стальной трубы перекладин, рукоходов, турников, решетки для лазания, мм
	Не менее 26,8 не более 33,5/20х40

	
	
	Толщина стенки стальной трубы перекладин, рукоходов, турников, решетки для лазания, мм
	Не менее 1,5 не более 3,2

	
	
	Все метизы оцинкованы
	Наличие 

	
	
	Все резьбовые соединения закрыты разноцветными пластиковыми заглушками
	Наличие

	
	
	Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены 
	Наличие

	
	
	Грунтование перед окрашиванием
	Наличие 

	
	
	Окрашивание

	
	
	Металлические элементы
	Порошковое 

	
	
	Толщина слоя порошкового окрашивания металлических элементов не менее 85, не более 120, мкм
	Наличие

	
	
	Изделия из клееного бруса хвойных пород 100х100 мм обработаны пропиткой на основе натуральных компонентов
	Наличие

	
	
	Комплектация

	
	
	Перекладина (перемычка), шт.
			7

	
	
	Закладная для крепления опорных стоек, шт.
	4

	
	
	Опорные стойки, шт.
	4

	
	
	Рукоход, шт.
	1

	
	
	Турник, шт.
	1

	
	
	Решетка для лазания, шт
	1

	
	
	Комплект метизов и заглушек, шт
	1
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