

Сведения о товарах (материалах)

	№ п/п

	[bookmark: _Hlk99526516]Наименование и эскиз товара (материала)
	Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребности Заказчика или эквивалентность предлагаемого товара (материала)

	
	
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм.
	Значение показателя, параметра

	1
	[image: ]


YDS 50-002
	Высота, мм
	450

	
	
	Длина, мм
	1220

	
	
	Ширина, мм
	380

	
	
	Материал опорной стойки  
	Профильная труба

	
	
	Сечение стальной трубы опорной стойки, мм
	40х20

	
	
	Толщина стенки стальной трубы рамы, мм
	Не менее 2

	
	
	Материал перекладины
	Профильная труба

	
	
	Сечение стальной трубы перекладины, мм
	20х20

	
	
	[bookmark: _GoBack]Толщина стенки стальной трубы перекладины, мм
	Не менее 2

	
	
	Материал настила
	Брусок хвойных пород

	
	
	Сечение бруска хвойных пород, мм
	Не менее 38х50

	
	
	Изделия из клееного бруска хвойных пород обработаны пропиткой на основе натуральных компонентов
	Наличие

	
	
	Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены 
	Наличие

	
	
	Грунтование перед окрашиванием
	Наличие 

	
	
	Окрашивание

	
	
	Металлические элементы
	Порошковое 

	
	
	Толщина слоя порошкового окрашивания металлических элементов не менее 85, не более 120, мкм
	Наличие

	
	
	Комплектация

	
	
	Опорная стойка, шт.
			4

	
	
	Перекладина, шт.
	2

	
	
	Настил из бруска, компл.
	1
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