

Сведения о товарах (материалах)

	№ п/п

	[bookmark: _Hlk99526516]Наименование и эскиз товара (материала)
	Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребности Заказчика или эквивалентность предлагаемого товара (материала)

	
	
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм.
	Значение показателя, параметра

	1
	[image: ]


 YDS 50-005
	Высота, мм
	530

	
	
	Длина, мм
	1300

	
	
	Ширина, мм
	445

	
	
	Материал опорной стойки  
	Профильная труба

	
	
	Сечение стальной трубы опорной стойки, мм
	40х20

	
	
	Толщина стенки стальной трубы рамы, мм
	Не менее 2

	
	
	Материал перекладины
	Профильная труба

	
	
	Сечение стальной трубы перекладины, мм
	20х20

	
	
	Толщина стенки стальной трубы перекладины, мм
	Не менее 2

	
	
	Материал настила
	Ламинированная влагостойкая фанера с анти скользящим покрытием

	
	
	Толщина ламинированной влагостойкой фанеры с анти скользящим покрытием, мм
	18

	
	
	Материал декоративных элементов
	Влагостойкая фанера

	
	
	Толщина влагостойкой фанеры, мм
	Не менее 15

	
	
	Фанерные элементы шлифованы, отфрезерованы с двух сторон
	Наличие

	
	
	Фанерные элементы грунтованы и окрашены акриловыми красками на водной основе в 2 слоя
	Наличие

	
	
	Все углы фанерных и деревянных деталей скруглены 
Кромки скруглены 
	Наличие

	
	
	Все резьбовые соединения закрыты пластиковыми заглушками светло-серого цвета с названием производителя
	Наличие 

	
	
	Метизы
	Оцинкованные

	
	
	Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены 
	Наличие

	
	
	Грунтование перед окрашиванием
	Наличие 

	
	
	Окрашивание

	
	
	Металлические элементы
	Порошковое 

	
	
	Толщина слоя порошкового окрашивания металлических элементов не менее 85, не более 120, мкм
	Наличие

	
	
	Комплектация

	
	
	Опорная стойка, шт.
			4

	
	
	Перекладина, шт.
	2

	
	
	Настил из фанеры, шт.
	1

	
	
	Комплект метизов, шт
	1

	
	
	Декоративные элементы. компл
	1
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