

Сведения о товарах (материалах)

	№ п/п

	[bookmark: _Hlk99526516]Наименование и эскиз товара (материала)
	Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребности Заказчика или эквивалентность предлагаемого товара (материала)

	
	
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм.
	Значение показателя, параметра

	1
	[image: ]


 YDS 50-014
	Высота, мм
	1800

	
	
	Длина, мм
	1900

	
	
	Ширина, мм
	2220

	
	
	Материал опорной стойки  
	Профильная труба

	
	
	Сечение стальной трубы опорной стойки, мм
	40х40

	
	
	Толщина стенки стальной трубы рамы, мм
	Не менее 2

	
	
	Материал каркаса сидения, столика, крыши
	Профильная труба

	
	
	Сечение стальной трубы каркаса сидения и столика, мм
	20х40

	
	
	Толщина стенки стальной каркаса сидения и столика, мм
	Не менее 2

	
	
	Материал настила сидения, спинки, стола, крыши
	Влагостойкая фанера

	
	
	Толщина ламинированной влагостойкой фанеры, мм
	18

	
	
	Фанерные элементы шлифованы, отфрезерованы с двух сторон
	Наличие

	
	
	Фанерные элементы грунтованы и окрашены акриловыми красками на водной основе в 2 слоя
	Наличие

	
	
	Все углы фанерных и деревянных деталей скруглены 
Кромки скруглены 
	Наличие

	
	
	Метизы
	Оцинкованные

	
	
	Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены 
	Наличие

	
	
	Грунтование перед окрашиванием
	Наличие 

	
	
	Окрашивание

	
	
	Металлические элементы
	Порошковое 

	
	
	Толщина слоя порошкового окрашивания металлических элементов не менее 85, не более 120, мкм
	Наличие

	
	
	Комплектация

	
	
	Каркас под скамью, шт.
	2

	
	
	Каркас под стол, шт.
	1

	
	
	Каркас крыши, шт
	1

	
	
	Настил на крышу, компл
	1

	
	
	Настил на стол, компл
	1

	
	
	Комплект метизов, шт
	1

	
	
	Настил на скамью, компл
	2
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