

Сведения о товарах (материалах)

	№ п/п

	[bookmark: _Hlk99526516]Наименование и эскиз товара (материала)
	Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребности Заказчика или эквивалентность предлагаемого товара (материала)

	
	
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм.
	Значение показателя, параметра

	1
	[image: ]


YDS-PT-06
	Высота, мм
	3000

	
	
	Длина, мм
	6000

	
	
	Ширина, мм
	6000

	
	
	Материал опорного каркаса  
	Профильная труба, листовой металл не менее 2мм

	
	
	Сечение стальной трубы каркаса, мм
	Не менее 60х60

	
	
	Толщина стенки стальной трубы каркаса, мм
	Не менее 2

	
	
	Материал настила
	Брусок хвойных пород

	
	
	Сечение бруска хвойных пород, мм
	Не менее 38х50

	
	
	Изделия из бруска хвойных пород обработаны пропиткой на основе натуральных компонентов
	Наличие

	
	
	Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены 
	Наличие

	
	
	Грунтование перед окрашиванием
	Наличие 

	
	
	Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены 
	Наличие

	
	
	Грунтование перед окрашиванием
	Наличие 

	
	
	Окрашивание

	
	
	Металлические элементы
	Порошковое 

	
	
	Толщина слоя порошкового окрашивания металлических элементов не менее 85, не более 120, мкм
	Наличие

	
	
	Комплектация

	
	
	Каркас, компл.
			1

	
	
	Настил из бруска, компл.
	1

	
	
	Метизы оцинкованные, компл.
	1
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