

Сведения о товарах (материалах)

	№ п/п

	[bookmark: _Hlk99526516]Наименование и эскиз товара (материала)
	Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребности Заказчика или эквивалентность предлагаемого товара (материала)

	
	
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм.
	Значение показателя, параметра

	1
	[image: ]


YDS-S-13
	Высота, мм
	450

	
	
	Длина, мм
	2000

	
	
	Ширина, мм
	450

	
	
	Материал каркаса  
	Профильная труба, листовой металл не менее 2мм

	
	
	Сечение стальной трубы каркаса, мм
	Не менее 40х20

	
	
	Толщина стенки стальной трубы каркаса, мм
	Не менее 2

	
	
	Материал перекладины
	Профильная труба

	
	
	Сечение стальной трубы перекладины, мм
	Не менее 20х20

	
	
	Толщина стенки стальной трубы перекладины, мм
	Не менее 2

	
	
	Материал настила
	Брусок хвойных пород

	
	
	Сечение бруска хвойных пород, мм
	Не менее 38х50

	
	
	Изделия из бруска хвойных пород обработаны пропиткой на основе натуральных компонентов
	Наличие

	
	
	Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены 
	Наличие

	
	
	Окрашивание

	
	
	Металлические элементы
	Порошковое 

	
	
	Толщина слоя порошкового окрашивания металлических элементов не менее 85, не более 120, мкм
	Наличие

	
	
	Комплектация

	
	
	Каркас, шт.
			1

	
	
	Настил из бруска, компл.
	1

	
	
	Метизы оцинкованные, компл.
	1
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